

2.







3.





4. for 20%



70%





6



20%



50%



70%



Fft



7.



Fft



8

20ohm



Fft





For 20%





Currant





50%





Currant





70%





Currant





4.







5.











4.



Currant





5.



6.











7.

0.2



0.8



8.



9.

0dc







4 dc





