#include "mbed.h"

#include "TextLCD.h"

Serial pc(USBTX, USBRX);

int main() {

 double delay = 1;

 int i = 0;

 pc.baud(115200);

 pc.printf("MBED\r\n");

 while(1){

 pc.printf("%d\r\n", i);

 i++;

 wait(delay);

 }

}