#include "mbed.h"

#include "TextLCD.h"

Serial pc(USBTX, USBRX);

int main() {

double delay = 1;

int i = 0;

pc.baud(115200);

pc.printf("MBED\r\n");

while(1){

pc.printf("%d\r\n", i);

i++;

wait(delay);

}

}